**Сведения об элементах обеспечения доступа в здание**

**ГБПОУ РО «РТЭК» для инвалидов и лиц с OBЗ**

**В соответствии с разработанными паспортом доступности №159 объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) ГБПОУ РО «РТЭК», проектной документацией «Проведение мероприятий по адаптации для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН) объекта ГБПОУ РО «РТЭК», расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Андрея Сладкова, 85» и проведенными строительными работам по государственному контракту**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Имеющиеся элементы доступности здания ГБПОУ РО «РТЭК»**  **по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Сладкова, 85** | | **Описание обязательных элементов (требования)** | **Для обучающихся инвалидов и лиц с нарушениями здоровья:** | | |
| *зрения* | *слуха* | *опорно-двигательного аппарата, в том числе передвигающихся на кресле-коляске* |
| 1. ***Вход (входы) в здание*** | | | | | |
|  | Установлены поручни наружной лестницы |  | Да | Да | Да |
|  | Устроен пандус при наличии наружной лестницы и крыльца | Наружный пандус должен иметь уклон не круче 1:20 (5%). При ограниченном участке застройки допускается пандус с уклоном не круче 1:12 (8%) при длине марша не более 6,0 м. | Да | Да | Да |
|  | Обеспечена достаточная ширина дверных проемов входной группы |  |  |  | Да |
|  | Отсутствуют пороги (высота существующих порогов не более 0,014 м) |  |  |  | Да |
|  | Обеспечен достаточный размер входной площади | Размеры входной площадки с пандусом - не менее 2,2\*2,2 м. | Да | Да | Да |
|  | При входе в объект установлена вывеска с названием организации, графиком работы организации, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне |  | Да |  |  |
|  | Размещен план здания, выполненный рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне |  | Да |  |  |
|  | Установлены тактильно-контрастные указатели |  | Да |  |  |
|  | Нанесена (размещена) контрастная маркировка стеклянных дверей |  | Да |  | Да |
|  | Нанесена (размещена) контрастная маркировка ступеней наружной лестницы |  | Да |  | Да |
| 1. ***Пути перемещения внутри здания*** | | | | | |
|  | Обеспечена достаточная ширина дверных проемов |  |  |  | Да |
|  | Отсутствуют пороги (высота существующих порогов не более 0,014 м) |  |  |  | Да |
|  | Обеспечена достаточная ширина лестничных маршей, площадок, коридоров |  | Да | Да | Да |
|  | Установлены поручни на лестницах |  | Да | Да | Да |
|  | Нанесена контрастная маркировка ступеней лестничных маршей |  | Да |  | Да |
|  | Установлены таблички с обозначением аудиторий и помещений, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне |  | Да |  |  |
|  | В холле первого этажа здания установлен информационный терминал |  | Да | Да | Да |
|  | 1. ***Санитарно-гигиенические помещения*** | | | | |
| *Туалетная комната* | | | | | |
|  | Обеспечена доступная туалетная кабина, расположенная в блоке уборных с соответствующими размерами | размеры, м, не менее: ширина - 1,65, глубина - 2,2, ширина двери - 0,9 | Да | Да | Да |
|  | Оборудована универсальная (специальная) туалетная кабина с автономным от других уборных входом | Размеры, м, не менее: ширина - 2,2, глубина - 2,25, ширина двери - 0,9 | Да |  | Да |
|  | Отсутствуют пороги (высота существующих порогов не более 0,014 м) |  |  |  | Да |
|  | Установлен унитаз для инвалидов | высота унитаза от уровня пола до верха сиденья не ниже 0.45 м и не выше 0.6 м | Да | Да | Да |
|  | Рядом с унитазом обеспечено пространство для размещения кресла-коляски |  |  |  | Да |
|  | Установлены стационарные и откидные опорные поручни у унитаза |  | Да | Да | Да |
|  | Установлена раковина с поручнями |  | Да | Да | Да |
|  | Установлены крючки для одежды, костылей и других принадлежностей |  | Да | Да | Да |
|  | Установлены водопроводные краны с рычажной рукояткой |  | Да | Да | Да |
|  | Установлена система вызова помощника |  | Да | Да | Да |
| 1. ***Учебные помещения*** | | | | | |
|  | Отсутствуют пороги (высота существующих порогов не более 0,014 м) |  |  |  | Да |
|  | Обеспечена достаточная ширина дверных проемов |  |  |  | Да |
|  | Выделены учебные места в аудиториях с учетом вида нарушений здоровья |  | Да | Да | Да |
|  | Имеются аудитории (в том числе актовые залы), оснащенные специальным оборудованием с учетом вида нарушений здоровья |  | Да | Да | Да |
|  | Обеспечено дублирование необходимой для инвалидов с нарушениями зрения информации в виде надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля |  |  |  | Да |
|  | Обеспечено наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры |  |  | Да |  |